**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на приобретение и поставку электрического подъемника ножничного типа**

1. **Описание объекта закупки.**
   1. Приобретение и поставка электрического подъемника ножничного типа(далее – товар) осуществляется для нужд ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» (далее – Покупатель).
   2. Закупка товара осуществляется по договору поставки, заключаемому Покупателем (ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой») с контрагентом.
   3. Оплата по настоящему договору производится **по факту поставки** – получения Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета на оплату, но не позднее 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания всех приемо-сдаточных документов на Товар.
   4. Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, стоимость полного комплекта запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП), а также расходы на транспортировку продукции до места поставки и ее разгрузку, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в стоимость заявки/предложения участника.
   5. Перечень и объемы поставки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| Подъемник Sunward SWSL 1212HD | шт. | 1 |

**Область применения.** Подъемник предназначен для проведения работ на высоте в классе практических занятий учебного полигона:

-проведение практических занятий на высоте,

-обслуживание и ремонт электрического тельфера,

-обслуживание и ремонт учебных макетов.

1. **Общие технические требования поставляемого товара.**
   1. Предлагаемый к поставке товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не подвергаться ремонту (модернизации или восстановлению), не должны находится в залоге или под иным обременением.
   2. Поставляемое оборудование должно быть обеспечено техническими паспортами, копиями сертификатов соответствия, соответствовать требованиям ТУ, иметь протоколы сертификационных испытаний, подтверждающие заявленные характеристики, сопровождаться документацией по монтажу, наладке и эксплуатации.
   3. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой продукцией.
   4. Поставляемое оборудование должно быть рассчитано на эксплуатацию в заданных условиях в течение установленного срока службы.
   5. Маркировка оборудования должна выполняться на русском языке, должна иметь четкие обозначения. Также указывается изготовитель, номер партии и дата изготовления. Маркировка должна сохраняться весь срок службы поставляемого оборудования.
   6. Наличие сервисного центра предприятия-производителя в РФ.
   7. Требования к техническим характеристикам:

Рабочая высота, м: 12.00

Грузоподъемность, кг: 320

Высота в сложенном положении, м:1,36

Ширина, м: 1.17

Макс, преодолеваемый уклон,%:25.

Колесная база, м: 1.87

Скорость движения, км/ч: 3.20

Максимально допустимый уклон, °:1,50/3

Производитель: SUNWARD

Вес, кг: 2940

Тип питания: Электрический

Длина, м: 2.47

Размер платформы, м: 2.27x1.15

Грузоподъемность на максимальной высоте, кг: 113

Дорожный просвет, см: 11

Радиус поворота-внешний, м: 2.20

Скорость подъема / опускания, сек: 55/38

1. **Комплектность запасных частей, расходных материалов и принадлежностей. Состав технической и эксплуатационной документации.**
   1. В комплект поставки устройства входят:

-товаросопроводительные документы,

-инструкция по эксплуатации на русском языке,

-сертификат соответствия,

-гарантийный талон,

-сервисная книжка,

-паспорт оборудования,

-акты приема-передачи.

* 1. Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601-95 по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

1. **Требования к поставке товара**
   1. Срок поставки: не позднее 30.10.2023.
   2. Поставка должна включать в себя доставку до места, погрузо-разгрузочные работы, упаковку (обеспечивающую сохранность груза от всякого рода повреждений при погрузке, выгрузке и хранении в складском помещении), сертификат соответствия, в случае если товар подлежит обязательной сертификации или декларацию о соответствии. Доставка должна быть осуществлена транспортом и силами Поставщика в соответствующей таре и производственной упаковке.
   3. Отсутствующий в заявке Покупателя товар Поставщиком не поставляется, Покупателем не принимается и не оплачивается.
   4. В случае обнаружения Покупателем во время поставки товара дефектов поставляемого товара Поставщик должен заменить дефектный товар в течение 10 дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.
   5. Допускается поставка Товара, качество, технические и потребительские свойства которого являются улучшенными по сравнению с характеристиками Товара, указанными в заявке.
   6. Доставка осуществляется по адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, микрорайон Студенческий, корпус 1.
2. **Гарантийные обязательства**
   1. Изготовитель (поставщик) гарантирует качество Товара в соответствии с требованиями настоящего технического задания.
   2. Гарантийный срок эксплуатации поставляемых Товаров - 3 года со дня ввода в эксплуатацию.
   3. В период действия гарантии изготовитель (поставщик) гарантирует замену за свой счет поставляемых ТМЦ, при выявлении заводских дефектов согласно подписанному Договору. Гарантийные обязательства оформляются отдельным пунктом в договоре.

Механик ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» В.Н. Воробьев